Bilaga 1, Definition privata och allmänna markområden




Bilaga 2, Information angående markiser.

Allrummet, tillika matrummet, är det rum som eventuellt kan ha behov av markis. 
Modell: rak markis och utan kappa (dvs inget tyg på sidorna och inget tyg som hänger ner i framkant)
Bredd: fönstrets bredd
Mönster: blockrandig markis, randbredd ca 8 cm
Färg: grå/vit
Bra om markisen har en låg vikt för att minska belastningen på gesimsränna.

Förslag fabrikat:
Svenska Lamella V- Persienn & Markis AB, Jämtlandsgatan 120 i Vällingby 



Bilaga 3, Skötsel självdragsventilationen

För att ventilationen i våra hus ska fungera bra och vi samtidigt ska kunna hålla nere uppvärmningskostnaderna är det några saker vi boende måste tänka på:

Luft in – annars ingen luft ut

När du lagar mat, badar, duschar och torkar tvätt behöver lägenheten ventileras som mest.
Då skall alla ventiler vara öppna. Samtliga lägenheter har fyra tilluftsventiler: två på entrésidans fasad och två på sockeln under entrétrappan varav en mynnar i lilla toalettrummet, en i skafferiet, en i hobbyrummet/förrådet och en i matkällaren. Resterande ventiler i lägenhetens väggar och tak är frånluftsventiler som mynnar ut på yttertaket.

När det är riktigt kallt ute eller när du reser bort en längre tid kan det vara lämpligt att stänga ventilerna något.
Fönstervädra med förstånd. Fönstervädring är ett viktigt komplement till ventilationen.

Under den varma årstiden, då självdragsventilationen fungerar dåligt, kan du givetvis vädra fritt.
Under den kalla årstiden fungerar självdragsventilationen bra. Då är det viktigt att vädra med måtta, genom korta korsdrag, för att lägenheten inte ska bli nedkyld men också för att hålla nere föreningens uppvärmningskostnader.

Låt luften cirkulera!
Se till att den varma luften från radiatorerna kan cirkulera fritt upp över fönster, runt termostatventiler och ut i rummen, utan att hindras av elementskydd, möbler, gardiner eller fönsterbänkar utan luftspalt mellan fönsterbänk och fönster.

Vädra vid matlagning för undvikande av bakdrag!
När du lagar mat minskar spridningen av vattenånga och os om du skjuter till köksdörren något och samtidigt håller ett fönster i ett sovrum, inte i köket, lite på glänt när köksfläkten går. Du undviker på så vis även risk för s k bakdrag, d v s att den kraftiga köksfläkten drar in erforderlig luft genom frånluftsventilerna.


Håll ventilerna rena!
Med tiden blir alla ventiler och fettfilter i köksfläktar smutsiga.
För att ventilationen ska fungera bra måste dessa hållas rena.

Vädra efter bad och dusch!
Efter bad, dusch och under tvättorkning kan du skynda på ventilationen genom att ha både badrumsdörren och ett fönster på glänt en stund.
Vädra inte för länge – då kan det bildas kondens på, i första hand, ytterväggen då den kyls ner – det ökar risken för att det ska bildas mögel.

Om det blir för varmt – stryp värmen!
Om det blir för varmt i lägenheten under uppvärmningssäsongen, stryp värmen till radiatorerna något med radiatorventilen – i stället för att vädra bort den dyra värmen


Bilaga 4, Snöskottning och halkbekämpning,
Vintertid hjälps vi åt med att skotta snö och vid behov sanda enligt nedan.

Observera: bilar bör inte köras på slingan innan den skottats!

Länga A:
Nr 26 skottar körslingans hela bredd från den egna grinden ned till trottoaren
Nr 28, 30, 32 och 34 skottar körslingans hela bredd utmed det egna plankets hela längd

Länga B:
Nr 36 skottar stigen från den egna grinden och hela vägen ner till garageplanen
Nr 38, 40, 42, 44 och 46 skottar körslingans hela bredd utmed det egna plankets hela längd

Länga C:
Nr 48 skottar körslingans hela bredd från belysningspollaren vid nr 56 och ner till gårdsbrunnen
Nr 50, 52, 54 och 56 skottar körslingans hela bredd utmed det egna plankets hela längd

Länga D:
Nr 31, 33, 35 och 37 skottar respektive gångväg från grindar och ut till gatan

Länga E:
Nr 27 och 29 skottar gångvägen från egna grindar och ut till gatan
Nr 25 skottar entrétrappan samt gångvägarna till tvättstuga respektive sopnedkast
Nr 23 skottar gångvägen till värmecentralen

Garageplan: Var och en skottar garageplanens hela bredd utanför det egna garaget



Bilaga 5, Gräsklippningsschema

Samtliga gräsytor ska klippas, lite (högst 1/3 av längden) men ofta! Gräs tål det men inte ogräs. Ställ in lämplig klipphöjd på klipparen!
Beroende på tillväxt krävs klippning i bästa fall 1-2 ggr/vecka fram till mitten av juni, därefter ca 1 gång/vecka och i höst varannan vecka. Klippning under höstveckorna inkluderar mulching av höstlöv som fallit på gräsytor. Kör över löven med gräsklipparen!
Den som inte kan klippa tilldelad vecka ska överenskomma med någon granne om arbetsbyte.
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